**配平仪技术参数**

**1、品 牌**： 兰泰纳

**2、型 号**: LTNPPY-8-YY070；

**3、电 源**： 220～240VAC

**4、功 耗**: 20W

**5、量 程**： 0-5000g/mL

**6、精 度：**  1g/1mL

**7、通 道：** 8（4组）

**8、配平方式：** 自动/手动

**9、配平指示：** 指示灯+背景色

**10、外型尺寸**: 573\*505\*104mm

**11、整机重量**： \*\*kg

**12、保 险 丝**: 10A/250VAC 5\*20mm

**13、环境要求**：

**13.1** 工作环境条件：温度0~40℃，相对湿度≤80%;

**13.2** 储存环境条件：温度-20~70℃，相对湿度≤90%;

**14、功能:**

**14.1** 测量最小精度1g/1mL，测量范围0~5000g/mL；

**★14.2** 支持8通道同时配平，手动/自动配平可选；省时高效；

**★14.3** 配平指示为指示灯（可选）+屏幕背景色，颜色有红、绿、蓝、黄白四色；

**★14.4** 显示屏最大调整角度为25°，适应不同身高操作员；

**★14.5** 托盘可更替，方便拆卸；

**15、安全：**

**15.1** 智能系统，功耗小、辐射小、抗扰强；对人体安全，性能稳定；

**15.2** 安全有效的防溅保护装置，热合保护罩透明设计，易清洁保养；

**★16、产品通过国家权威认证机构EMC(电磁兼容性)检测认证；现场使用时对现场其它设备无干扰，辐射强度符合国标要求，确保操作人员安全。**

**四川兰泰纳德泰生物科技有限公司**